Battery tester

**+**

V : 0 < V < 20V R1kHz / RB / RSEI : 0.1mΩ < R < 150Ω **ON/OFF**

Spacer 19.5mm